2019.3.11  V5.2.0
【新增功能】
1.亮点修正功能。
3.MBI5124DPWM/MBI5125DPWM 集成（双锁存优化）。
4.双锁存芯片优化(16237/16227/16207/9868/2038S/2038/9862)。
5.异步T1-4G和T2-4G设备支持
6.2055支持HDR、18bit、支持场频自适应，2053/2055支持手动调节Gamma拉杆。
7.MCTRL4K 3D功能。
8.组合屏模式支持演示模式。
9.支持9929芯片
11.合并新芯片：6126/1505/1912/8080/2200/2020/2017TD/1512。
13.MCTRL4K HLG功能。
14.支持程序回读：MRV316、X300、XC160、B4S。
16.发送卡支持20HZ。
17.新增误码率检测功能。
18.开启/关闭液晶背光。
19.液晶总运行时间清零。
20.集成DHCP server功能指定T卡IP功能。
21.构造异性箱体增加抽行处理。
22.双卡备份主副卡状态监测。
23.优化MCTRL 1600留空问题，MCTRL 1600新增光口模式。
25.支持VD28设备（升级、显示屏配置等功能）。
28.异步校正时打屏窗体进行隐藏。
29.MCTRL4K、MCTRL 1600、660 Pro支持独立gamma。
30.信号源打屏。
31.列扫功能及16扫以上的乱扫。
【修改问题】
1.默认关闭ICare，手动进行设置开启ICare功能。
2.默认关闭监控自动刷新功能。
3.5151/5153/16159/16237/16237ds/MBI5153/MBI5252/MBI5151/MBI5051/MBI5051B/MBI5155支持联动。

2018.8.17 V5.1.0
NovaLCT V5.1.0 更新记录

1.LCT 5.1 支持VX5S、VX6S、VS0、V600。
2.导出箱体拓扑与ID信息文件，可以使用工具转换为全屏数据库文件，用户使用全屏数据库文件恢复校正系数。
3.通过Care远程监控光探头的工作状态。
4.LCT对异步终端的多功能卡进行管理，主要包含电源管理与外设管理；对界面进行优化。
5.LCT保存点检配置的同时需要将配置文件下发到异步终端。
6.数据组交换将描组模式的拓扑图下发到异步终端。
7.T系列卡一键恢复屏体配置。
8.芯片扩展属性的普通模式与高级模式联动（5051B、5155、9929、2053、2055、2065）。
9.将设置的芯片寄存器数据保存在接收卡的配置文件里。
10.T系列卡测试工具支持。
11.MCTRL 1600独立发送功能、3D、光电转换。
12.双电源备份、HUB监控功能(AxS系列接收卡HUB监控未集成)
、MBI5353串并行点检。
13.支持芯片ICND2110、ICND2055、ICN2045、ICN2050、ICN2065、MBI5253B、LS9960、LS9918、LS9929、SM16188B、FM6812  GW6808、
MBI5359、MBI5353B、NVS6867、MY9866、Fm6124、Fm6153、2017TD、2200、2020、16237DS。
14.T系列卡支持校正。
15.亮度调节页面优化。
16.服务提速优化。
17.MCTRL 660 Pro 增加8Bit和10Bit位深选择、660Pro 镜像翻转、660 Pro低延迟、增加HDBaseT、源备份、光电转换、一键备份还原。
18.接收卡页面增加RGB次序选择。
19.数据组交换兼容优化（异形箱体不支持数据组交换）。
20.智能模组、排线检测、双电源切换邮件告警功能。
21.MCTRL 4K分辨率支持4092、低延迟。
22.通用芯片增加32倍频功能。

优化及问题修复

1.修改校正系数上传失败问题。
2.回读接收卡参数因小数点问题导致程序崩溃
3.MBI5153自动恢复功能修复。
4.指定发送多张接收卡软件会偶尔失败问题。
5.芯片MY9868和ICN2038S出现刷新倍率可调最大值不同的问题。
6.Nova LCT V5.0.0 软件加载发送发送rcfg配置文件后屏体偏色问题。
7.ICN2100异型箱体花屏问题。
8.LS9929新增行消影电压。
10.优化9868A和9862A计算公式。
11.修改NovaLCT5.0与多功能卡使用串口通讯出现通讯超时问题。
13.5353串行+5960译码：红绿蓝颜色不受控，后续步骤都不受控
14.修改箱体留空导致无法
正常拼接起来的问题。
15.修改接收卡太多导致显示屏连接界面连线图是全部错乱问题。
16.修改单根网线满载时，监控功能显示部分接收卡异常状态。
17.打开监控出现WCF链接错误问题。
18.优化等待时间软硬件不同步问题。
19.修改316接收卡带载双锁存芯片右旋后画面显示镜像问题。
20.双锁存芯片优化（MY9868、MY9862、ICN2038、ICN2038S、SM16207S、SM16227S、SM16237S），2038s 52倍频和56倍频；场频自适应；

2018.4
NovaLCT V5.0.0 更新记录

1. 主界面增加测试工具的快捷按钮。

2. 显示屏配置的“接收卡”界面中，增加使箱体旋转参数显示或隐藏的链接按钮。

3. 显示屏配置的“显示屏连接”界面中，删除简单显示屏的配置界面，以及修改标准显示屏的配置界面和功能。

4. “硬件信息”界面中，硬件程序版本信息的显示方式由页签改为树。

5. 修改“智能设置向导1”、“智能设置向导4”和“智能设置向导9”的界面和功能。

6. 修改高级颜色配置中的色域配置功能。

7. 修改数据组交换中对开/数据组扩展的功能。

8. 修改测试工具中的渐变测试功能。

9. 修改接收卡程序回读功能。

10. 修改快速亮暗线调节功能。

11. 支持组合屏进行3D设置。

12. 支持更多设备进行光探头设置。

13. 支持接收卡MCU和FPGA程序一次烧录。

14. 支持多媒体播放器的连接、登录和配置。

Bug修复

1. NovaLCT存在发送屏体信息失败的情况。

2. 连接接收卡A7s时，使用12bit输入源进行亮暗线调节后关闭界面，显示屏出现白屏现象。

3. 控制器S1连接接收卡TR100时，在程序加载界面，回读接收卡程序失败。

4. 连接接收卡MRV308时，在程序加载界面，回读或更新接收卡程序失败。

5. 添加复杂屏后更改箱体大小和位置，拓扑信息无变化。

6. 连接MCTRL660时，在智能设置界面导入灯板配置文件，NovaLCT存在报错现象。

7. 智能模组点检时，第一个接收卡不能完成点检。

8. 配置组合屏后，在显示屏效果调节中启用18位模式，NovaLCT出现报错。

9. J6为boot模式时，NovaLCT无法回读boot版本。

10. 监控卡未连接时，屏幕闪烁且点检不正常。

11. 连接MCTRL4K时，在视频控制界面启用缩放，NovaLCT出现卡死现象。

12. 智能设置中，异型灯板的参数“一组数据单色驱动芯片数”为6个时，存在无法正常点亮显示屏的情况。
